**MODO DE PREPARO DO CAFÉ**

1. Retirar a jarra e lavá-la na pia.
2. Colocar água na jarra, utilizando o filtro d’água, e despejar a água no compartimento traseiro da cafeteira.

**MEDIDA = 32 XÍCARAS (CONFORME MARCADOR DA CAFETEIRA)**

1. Fechar o compartimento traseiro da cafeteira.
2. Colocar a jarra de volta na cafeteira.
3. Abrir o compartimento dianteiro da cafeteira.
4. Retirar o filtro utilizado anteriormente e jogar no lixo.
5. Colocar no compartimento dianteiro da cafeteira um novo saco descartável de café.
6. Colocar o café dentro do saco descartável.

**MEDIDA = 6 COLHERES CHEIAS, NO LIMITE DA COLHER**

1. Fechar o compartimento dianteiro da cafeteira.

OBSERVAÇÃO: TOMAR CUIDADO PARA NÃO DOBRAR O PAPEL DO FILTRO AO FECHAR !

1. Ligar a cafeteira na tomada.
2. Apertar o botão direito que fica na parte de baixo da cafeteira.

*Aguardar alguns minutos até que o café fique pronto e sirva-se à vontade.*

Check List

|  |  |
| --- | --- |
| Data | Nome |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |